

Prüfsumme ist CheckSum8 Xor über das gesamte Telegramm vor der Prüfsumme:

http://www.scadacore.com/field-tools/programming-calculators/online-checksum-calculator/


FW Version abfragen
===================

Kommando zum RFID: 50 00 00 04 54

Beispielantwort vom RFID: 50 00 04 04 71 17 03 20 15 
Bytes "71 17 03 20" ist die Firmware-Version.

Beispielantwort vom RFID: 50 00 22 04 4F 45 4D 2D 44 45 53 2D 4D 38 39 30 2D 54 54 4C 20 32 30 31 39 30 36 30 34 20 31 31 3A 33 32 20 41 4D 61
Die Bytes enthalten die Firmware-Version als Text: "4F 45 4D 2D 44 45 53 2D 4D 38 39 30 2D 54 54 4C 20 32 30 31 39 30 36 30 34 20 31 31 3A 33 32 20 41 4D" = OEM-DES-M890-TTL 20190604 11:32 AM




ISO 15693
=========

Inventory
¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Kommando zum RFID, 16 Slot Inventory:
>>  50 00 03 A1 06 00 00 F4
50 = Telegrammanfang
00 03 = 3 Byte Nutzlast zwischen Kommandokode und Prüfsumme
A1 = Kommandokode, 5.4.1 I2_INVENTORY(CMD=0xA1)
06 = Flag, 16 Slot inventory; 26 wäre 1 slot inventory
00 = AFI, 0x00 = unbenutzt
00 = Keine UID mitgeschickt, keine Karte gezielt ansprechen
F4 = Prüfsumme

400 ms Time-Out



Kommando zum RFID, 1 Slot Inventory:
>>  50 00 03 A1 26 00 00 D4
50 = Telegrammanfang
00 03 = 3 Byte Nutzlast zwischen Kommandokode und Prüfsumme
A1 = Kommandokode, 5.4.1 I2_INVENTORY(CMD=0xA1)
26 = Flag, 1 Slot inventory; 06 wäre 16 slot inventory
00 = AFI, 0x00 = unbenutzt
00 = Keine UID mitgeschickt, keine Karte gezielt ansprechen
D4 = Prüfsumme

25 ms Time-Out





Antwort vom RFID:
<<  50 00 08 A1 F5 25 26 9F 00 01 04 E0 75 ---success
50 = Telegrammanfang
00 08 = 8 Byte Nutzlast zwischen Kommandokode und Prüfsumme
A1 = Kommandokode, 5.4.1 I2_INVENTORY(CMD=0xA1)
F5 25 26 9F 00 01 04 E0 = 8 Byte UID
75 = Prüfsumme


ISO 14443A
==========


Fehlermeldung: Keine Karte vorhanden
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Kommando zum RFID:
>>  50 00 02 22 10 26 46
50 = Telegrammanfang
00 02 = 2 Byte Nutzlast zwischen Kommandokode und Prüfsumme
22 = Kommandokode, 5.1.2 PICCACTIVATE(CMD=0x22)
10 = Antenne für 10 ms abschalten
26 = Request IDLE
46 = Prüfsumme

Antwort vom RFID:
<<  F0 00 01 22 E0 33 ---failure
F0 = Telegrammanfang Fehlermeldung
00 01 = 1 Byte Nutzlast zwischen Kommandokode und Prüfsumme
22 = Kommandokode, 5.1.2 PICCACTIVATE(CMD=0x22)
E0 = Keine Antwort von RFID-Datenträger erhalten (Fehlerkode fehlt in der Liste für ISO 14443A)
33 = Prüfsumme


Erfassung Mifare mit 7 Byte langer UID
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Kommando zum RFID:
>>  50 00 02 22 10 26 46
siehe zuvor

Antwort vom RFID:
<<  50 00 0B 22 44 00 08 07 04 49 69 AA 2B 2B 80 3C ---success
50 = Telegrammanfang
00 0B = 11 Byte Nutzlast zwischen Kommandokode und Prüfsumme
22 = Kommandokode
44 00 = ATQ (Answer To Request), u.a. Typkennung
08 = SAK (Select AcKnowledge), 
07 = 7 Byte lange UID folgt
04 49 69 AA 2B 2B 80 = 7 Byte lange UID
3C = Prüfsumme

Authenticate bei 7 Byte langer UID
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
>>  50 00 02 22 10 26 46 <— Active-IDLE
<<  50 00 0B 22 44 00 08 07 04 4D 51 3A 4D 4D 80 90 ---success
>>  50 00 0C 16 60 00 3A 4D 4D 80 FF FF FF FF FF FF 90 <— Authenticate
<<  50 00 00 16 46 ---success


Erfassung Mifare mit 4 Byte langer UID
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Kommando zum RFID:
>>  50 00 02 22 10 26 46
siehe zuvor

<<  50 00 08 22 02 00 18 04 03 E7 FB 6B 10 ---success
50 = Telegrammanfang
00 08 = 8 Byte Nutzlast zwischen Kommandokode und Prüfsumme
22 = Kommandokode
02 00 = ATQ (Answer To Request), u.a. Typkennung
18 = SAK (Select AcKnowledge), 
04 = 4 Byte lange UID folgt
03 E7 FB 6B = 4 Byte lange UID
10 = Prüfsumme


AUTOLISTCARDS
=============

Autolistcards einschalten
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Kommando zum RFID:
>> 50 00 05 23 FF 64 00 01 00 EC
50 = Telegrammanfang
00 05 = 5 Byte Nutzlast zwischen Kommandokode und Prüfsumme
23 = Kommandokode, 5.1.3 AUTOLISTCARD(CMD=0x23)
FF = Alle unterstützten Kartentypen*
64 = 100 dezimal, Intervallzeit zwischen Erfassungen
00 = Antennennummer, 00 = alle Antennen
01 = Wann soll ein Telegramm geschickt werden**
00 = Reserviert für zukünftigen Gebrauch
ED = Prüfsumme

Antwort vom RFID: 50 00 00 23 73 (Kommandoquittierung)

50 00 05 23 FF 64 00 04 05 EC (Sonderentwicklung mit LED-Nachleuchten)

50 00 05 23 FF 64 01 04 00 E8 (ständig melden)



Ausgabe eines Datenträgers bei ISO14443A
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
50 00 0D 23 01 64 03 01 00 04 00 08 04 1D 13 D1 A0 6E

Die Bytes im Einzelnen:
50 = Telegrammstart
00 0D = 13 Bytes zwischen Kommandocode und Prüfsumme
23 = Kommandokode
01 = ISO 14443A
64 = Wiederhole alle 100 ms
03 = Erfasst auf Antenne  3
01 = Nur bei Erstkontakt benachrichtigen
00 = ungenutzt
04 00 = ATQ
08 = SAK
04 = Es folgt eine 4 Byte lange UID
1D 13 D1 A0 = UID
6E = Prüfsumme




Ausgabe eines Datenträgers bei ISO15693
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
50 00 0D 23 04 64 03 04 00 5A 3D F8 01 00 00 05 E0 62 

Die Bytes im Einzelnen:
50 = Telegrammstart
00 0D = 13 Bytes zwischen Kommandocode und Prüfsumme
23 = Kommandokode
04 = ISO15693
64 = Wiederhole alle 100 ms
03 = Erfasst auf Antenne 3
04 = Ständig benachrichtigen, wenn im Erfassungsbereich
00 = ungenutzt
5A 3D F8 01 00 00 05 E0 = 8 Bytes lange UID
62 = Prüfsumme



Autolistcards ausschalten
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Kommando zum RFID:
>> 50 00 05 23 FF 00 01 01 00 89 oder 50 00 05 23 00 00 00 00 00 76
50 = Telegrammanfang
00 05 = 5 Byte Nutzlast zwischen Kommandokode und Prüfsumme
23 = Kommandokode, 5.1.3 AUTOLISTCARD(CMD=0x23)
FF = Alle unterstützten Kartentypen*
00 = Intervallzeit zwischen Erfassungen, 00 SCHALTET AB
01 = Antennennummer
01 = Wann soll ein Telegramm geschickt werden**
00 = Reserviert für zukünftigen Gebrauch
89 = Prüfsumme

Antwort vom RFID: 50 00 00 23 73 (Kommandoquittierung)


* Auswahl RFID-Datenträgertyp
0x01: nur ISO14443 A
0x04: nur ISO15693
0x05: ISO15693 + ISO14443 A
0x00, 0xFF: Alle Datenträgertypen, die von diesem Gerät unterstützt werden

**
0x01 = Nachricht, wenn ein Datenträger in den Erfassungsbereich eintritt
0x02 = Nachricht, wenn ein Datenträger den Erfassungsbereich verlässt
0x03 = Nachricht beim Eintreten und Verlassen des Erfassungsbereiches
0x04 = Nachricht ständig, solange ein Datenträger im Erfassungsbereich ist, das Nachrichtenintervall entspricht dem Abfrageintervall


50 00 05 23 01 01 00 04 00 72 <- Nur ISO 14443A, nur 1 ms Pause
50 00 05 23 01 64 00 04 00 17 <- Nur ISO 14443A, 100 ms Pause
50 00 05 23 04 01 00 04 00 77 <- Nur ISO 15693, nur 1 ms Pause
50 00 05 23 FF 01 00 04 00 8C <- alle Datenträgertypen, nur 1 ms Pause
50 00 05 23 FF 64 02 01 00 EE
50 00 05 23 FF 64 02 04 00 EB